附件1

随州市智慧工地建设技术指导标准

1、基础设施要求
网络传输：每路监控视频网络上行宽带不小于2M，并保证网络稳定，建议有条件的在建项目在现场安装宽带不小于20M的光纤专线。
供电要求：各项目、企业应提供智慧工地设备正常运行所需稳定电压，并设置独立供电回路，保证极端天气、节假日等现场断电条件下能正常供电。
2、视频监控系统
	智慧应用名称
	视频监控系统

	应用简介
	视频监控系统，是指房屋建筑和市政基础设施工程施工总包单位在施工现场，利用视频监控设备及其配套监控软件，对现场进行实时视频监控，同时，视频可供智慧工地信息管理平台进行实时点播的智能化管控措施。

	建设主体与

内容
	1、市住建局负责智慧工地信息管理平台视频监控子系统的维护，保证其能实时点播施工现场视频监控设备拍摄的视频图像。支持电子地图展示和历史数据查询。

2、施工总包单位负责自行选用视频监控设备，并实现能实时点播相关视频图像。

3、施工总包单位、项目部应利用视频监控设备及其配套的可视化监控软件，对施工现场状况进行具体管理，实现自动预警；各级住建部门可利用智慧工地信息管理平台视频监控子系统，对辖区内施工现场进行监督管理。集成管理系统所需要的硬件设备和终端设备可以管理摄像头设备接入和维护，监控摄像头掉线情况。

	视频监控设备
	1、视频监控系统应由摄像机前端图像采集部分、网络传输部分和显示部分构成。

2、视频监控点安装数量。房屋建筑工程：建筑面积在5万平方米及以下的项目，不应少于1个球机、3个枪机；建筑面积在5-10万平方米的项目，不应少于1个球机、5个枪机；建筑面积在10万平方米以上的项目，不应少于2个球机、6个枪机。市政基础设施工程：监控点数量不应少于3个，并确保重点部位监控全覆盖。周边环境复杂或规模特大的工程项目，视频监控点安装数量应根据工程实际需要相应增加。（可用球机替代枪机，但不可用枪机替代球机）

3、视频监控点安装位置。视频监控点布置安装应根据施工现场的实际情况进行确定，主要安装位置如下：工地最高点（球机安装位置）、工地进出口大门处、车辆出入口、车辆冲洗池、加工区、重大危险源等部位，有生活区的，生活区必须安装至少1个枪机，施工现场有多个出入口的每个出入口应安装枪机监控点。安装位置应选取能反映项目施工情况的最合理有利位置。确保能显示整个项目出入口处的人员、重大危险源和工程主体的施工状况。安装高度应考虑满足施工全过程需要，最大可能地反映主要场所的施工状况。监控点应尽量安装在施工过程中无需迁移的地点，以避免多次拆除和重新安装。

	设备技术要求
	摄像机
	1、不小于200万像素，分辨率不小于1920×1080。

2、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍，支持360度水平旋转和-15°-+90°自动翻转180°后连续监视。

3、支持宽动态效果，具备图像降噪、白天/夜晚图像展现功能。

4、支持内置150米以上红外灯补光，支持24V±10%宽电压输入；符合GB/T 17626、5 4级标准。

5、室外球型摄像机达到IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护。

6、支持预置点跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持守望点功能。

7、支持按照所设置的预置位完成路径巡航。

8、支持国标GB/T28181-2016、ONVIF的摄像机，支持H264、H265、SVAC视频编码标准。

9、其他具体性能参数参考《建筑工程施工现场视频监控技术规范》(JGJT292-2012)。

	
	硬盘录像机（NVR）
	1、支持H265/H264编码。
2、通讯协议：要求使用国标GB/T 28181-2016，ONVIF等通用协议。
3、支持多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询。
4、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式。
5、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能。
6、支持断网续传功能，能把前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR。
7、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。

8、支持预览图像与回放图像的电子放大。

9、支持远程管理功能，支持对前端远程升级，支持远程编码配置修改等操作。

	数据存储与传输要求
	1、本地所有视频存储时长不少于30天。【存储空间计算公式：1路视频监控设备=（31天*24小时*150MB）/1024=109GB】

2、视频监控设备能输出兼容HTML5标准的RTSP视频流，存储直接用浏览器和移动端播放。输出的视频流应采用H264编码，能够支持最大1080P分辨率的视频流稳定传输，并支持多路视频输出。

3、视频数据接入需满足远程视频监控子系统通讯协议，能够正确采集通讯协议中需上报的内容。

	建设工期要求
	视频监控系统应自智慧工地创建（开工）之日起20日内建成，并随工程建设进度逐步完善。

	其他
	1、施工总包单位应安排专人定期对视频监控设备运行情况进行检查、维护；项目应提供视频监控设备正常工作所需条件，避免人为损坏、遮挡。

2、鼓励项目使用视频电子围栏技术，在人员进入禁入区域时预警并抓拍。

3、鼓励项目采用视频图像识别技术，识别并抓取作业人员未戴安全帽、未系安全带等常见违章行为的图像。

4、应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。


3、环境监测系统
	智慧应用名称
	环境监测系统

	应用简介
	扬尘噪声监测系统，是指在房屋建筑和市政基础设施工程施工现场设置扬尘噪声监测设备及其配套监控软件，实时采集现场PM2.5、PM10、噪声、温湿度、风速、风向等相关环境数据，进行现场喷淋联动处置。同时，将现场数据实时传送至智慧工地信息管理平台。

	建设主体与

内容
	1、市住建局负责智慧工地信息管理平台扬尘噪声监测子系统的维护，接收施工现场扬尘噪声监测设备传送的环境监测数据。支持电子地图展示和数据统计分析。

2、施工总包单位，负责自行选用符合技术标准要求的环境监测设备，并将监测数据传送到智慧工地信息管理平台。

3、施工总包单位、项目部应利用扬尘噪声监测设备及其配套的可视化监控软件，对施工现场扬尘噪声状况进行具体管理，实现自动预警；各级住建部门可利用智慧工地信息管理平台扬尘噪声监测子系统，对辖区内施工现场扬尘噪声污染防治进行监督管理。

	环境监测设备
	1、占地面积在5万平方米以内的，需安装至少1套监测设备；占地面积每增加5万平方米，再增加1个监测点。每个监测点均可实时监测PM2.5、PM10、噪声、温湿度、风力、风向等相关环境数据。

2、监控设备应设置在项目施工现场大门主出入口内侧，且应避开喷淋喷雾系统，四周应无遮挡，其颗粒物采样口高度应设在距地面3、5m±0.5m，确保监测设施的正常监测。设置2套及以上监测点的，其中至少一个应设置在主出入口，其余监测点宜设置在距周边敏感点最近的场界。

	设备技术要求
	1、设备应经CPA和CCEP（中国环境保护协会产品认证证书查询栏可网上查询）双认证。

2、实时监测PM2.5、PM10、TSP、噪声、温度、湿度风速、风向的相关环境数据，能够连续自动准确监测扬尘、噪音等环境数据，具备实时显示功能。

3、设备工作环境-30-70℃，95%无凝结。

4、颗粒物在线监测仪技术指标：以PM10作为扬尘在线监测系统的监测指标，监测点可吸入颗粒物PM10测量值统一换算为µg/m3
指标

技术要求

检测范围

能够检测PM10、PM2.5、TSP颗粒物浓度

量程

0.01-10mg/m3
分辨率

0.1ug

重现性

≤±7%

测量精度

≤±10%

除湿功能

设备需要具备自动除湿功能

校准功能

设备能够自动进行校正；

浓度报警

可在全量程中灵活设置

防护等级

IP55

数据类型

分钟均值、小时均值

通信协议

输出协议：RS485MODBUS，数字/RS232串口,数4-20mA模拟信号等

运行环境

-10-55℃，10-95%RH，不凝结。

5、噪声在线监测仪技术指标

测量范围：30～130dBA(可扩展至20～140dBA)

动态范围：≥ 110dB，无需量程切换

AD采样频率：48kHz

检波方式：全数字

本机噪声：22dB(A)；23dB(C)；24dB(Z)

频率范围：10Hz～20kHz

频率计权：A（默认）、C、Z

时间计权：F（默认）、S"

6、气象五参数

参数

测量范围

准确度

分辨率

大气温度

-40～120

±0、5℃

0.1℃

大气湿度

0～100%RH

±2%RH

0.1%RH

风速

0～32.5m/s

±(0.3+0.03V)m/s

0.1m/s

风向

0～360°

±5°

1°

气压

300～1200百帕

±0.3百帕



	数据存储与

传输要求
	1、颗粒物在线监测仪数据采集频率应不高于60s，颗粒物测量值应统一换算为µg/m3；噪声在线监测仪数据采集频率应不高于1s，测量值以1min等效声级Leq(A)为统计单位。

2、数据采集仪应按传输指令要求实现数据传输与反控，应满足向多用户发送在线监测数据的传输需求。

3、数据采集仪应提供自动与手动监测数据的补传功能，宜每小时补传一次，并应记录补传标识。

4、扬尘在线监测数据现场存储时间不少于180天。

5、数据传输安全性：对所传输的数据应按照HJ/T212-2017中的规定加密方法进行加密处理传输。

	建设工期要求
	扬尘噪声监测系统应自智慧工地创建（开工）之日起20日内建成。

	其他
	1、鼓励项目实现环境监测设备与现场喷淋、雾炮等设施智能联动。

2、应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。


4、塔式起重机安全监控系统
	智慧应用名称
	塔式起重机安全监控系统

	应用简介
	塔式起重机安全监控系统，是指在房屋建筑和市政基础设施工程施工现场塔式起重机内安装安全监控设备，包括高度传感器、风速传感器、吊重传感器、回转传感器、幅度传感器、人脸识别设备，实时监测塔吊运行的力矩、吊重、高度、幅度转角、风速情况，上传人员开机信息。实现塔式起重机运行状态可实时监控、预警，同时，将运行状态关键数据实时传送至智慧工地信息管理平台的智能化管控措施。

	建设主体与

内容
	1、市住建局负责智慧工地信息管理平台起重设备安全监控子系统的维护，接收塔式起重机安全监控设备传送的运行状态关键数据。支持电子地图展示和数据统计分析。

2、建筑起重机械设备“一体化”企业负责自行选用能够满足智慧工地系统技术要求的塔式起重机安全监控设备，并将运行状态关键数据传送到智慧工地信息管理平台。

3、建设单位、施工总包单位、项目部、监理单位、建筑起重机械设备“一体化”企业应利用塔式起重机安全监控设备及其配套的可视化监控软件，对塔式起重机安全运行进行具体管理；各级住建部门可利用智慧工地信息管理平台，对辖区内施工现场塔式起重机进行监督管理。

	塔式起重机安全监控设备
	施工现场使用的塔式起重机均应安装、使用塔式起重机安全监控系统设备（含司机人脸识别和塔机状态实时监测和数据存储）和吊钩可视化监控。

	设备技术要求
	1、应具有操作人员人脸识别功能。存储人员≥300人，识别距离30cm-60cm。

2、应具有对塔式起重机的起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程信息、人员开机信息等进行实时监视和数据存储功能。其中主要技术参数要求：

角度传感器：量程：0～359.9°，分辨率：≤0.1°

幅度传感器：量程：0～100m，分辨率：≤0.01m

高度传感器：量程：0～655.35m，分辨率：≤0.01m

重量传感器：量程：0～25t，分辨率：≤0.01t

风速传感器：量程：0-32.7m/s，分辨率：≤0.01m/s

倾角传感器：量程：-9.99-9.99°，分辨率：≤0.01°

3、安全监控设备应能以图形、图表或文字的方式，显示施工升降机当前主要工作参数及与施工升降机额定能力比对信息，工作参数至少应包括：载重量、提升速度、提升高度；显示塔式起重机当前主要工作参数及与塔式起重机额定能力比对信息，工作参数至少应包括：起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程、倍率。

4、当单项工作参数超标时，设备能进行声光报警和平台预警。

	数据存储与

传输要求
	1、本地至少存储塔式起重机最近1个月内的工作信息及对应的起止工作时刻信息，运行状态关键数据接入需满足塔式起重机安全监控子系统数据通讯协议，能够正确采集通讯协议中需上报的内容。

2、设备运行关键数据应直接与平台对接，禁止第三方平台转发数据。保证设备数据传输的安全性、稳定性。

	建设工期要求
	塔式起重机安全监控系统和吊钩可视化硬件设备安装拆卸应与塔式起重机安装拆卸同时进行。

	其他
	1、在既有塔机升级加装安全监控设备时，严禁损害塔机受力结构，不得改变原有安全装置及电气控制系统的功能和性能。

2、塔式起重机应符合《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》（JGJ332）的要求。

3、推广塔机安全巡查设备。

4、应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。


5、塔机吊钩可视化系统
	智慧应用名称
	塔机吊钩可视化系统

	应用简介
	塔机吊钩可视化系统，是指在房屋建筑和市政基础设施工程施工现场塔式起重机上安装的跟随吊钩运行的视频监控系统设备。具有如下优点：球机自动变焦保证画面清晰，司机室内实时显示吊钩运行画面，项目部可远程查看视频图像。遇塔吊吊距超高以及存在视线盲区时，360度旋转摄像，给司机清晰的视角，避免了作业风险。

	建设主体与

内容
	1、市住建局负责智慧工地信息管理平台视频监控子系统的维护，保证其能实时点播施工现场塔机吊钩实时运行的视频图像。支持电子地图展示和历史数据查询。

2、施工总包单位负责自行选用塔机吊钩可视化系统，保证塔机司机在驾驶室内能实时观看吊钩视频图像，并实现能实时点播相关视频图像。

3、施工总包单位、项目部应利用视频监控设备及其配套的可视化监控软件，对塔机吊钩进行具体管理，实现自动预警；各级住建部门可利用智慧工地信息管理平台视频监控子系统，对辖区内施工现场进行监督管理。

4、设备管理功能：集成管理各子系统所需要的硬件设备和终端设备，并可以管理设备接入和维护，监控掉线情况，通过监控日志对异常情况进行排查。

	塔机吊钩可

视化设备
	施工现场使用的塔式起重机均应安装、使用塔机吊钩可视化设备。

	设备技术要求
	1、应具有吊钩视频自动和手动跟随变焦的功能，不能改造原塔机的安全装置。

2、吊钩可视化系统应由图像采集部分、网络传输部分、供电部分和显示部分构成。

3、其中主要技术参数要求：200万像素20倍变焦摄像头；20AH的蓄电池；10寸以上驾驶室内的高清显示屏。

	数据存储与

传输要求
	1、本地所有视频存储时长不少于30天。【存储空间计算公式：1路视频监控设备=（31天*24小时*150MB）/1024=109GB】

2、视频监控设备能输出兼容HTML5标准的RTSP视频流，存储直接用浏览器和移动端播放。输出的视频流应采用H264编码，能够支持最大1080P分辨率的视频流稳定传输，并支持多路视频输出。

3、视频数据接入需满足远程视频监控子系统通讯协议能够正确采集通讯协议中需上报的内容。

4、需满足每路监控视频上行宽带≥2M。

	建设工期要求
	塔机吊钩可视化系统应自智慧工地创建后，在塔式起重机安装完成之日起20日内建成，并随工程建设进度逐步完善。

	其他
	1、在既有塔机升级加装吊钩可视化系统时，严禁损害塔机受力结构，不得改变原有安全装置及电气控制系统的功能和性能。

2、鼓励项目使用驾驶舱内视频录音对讲监控设备。

3、应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。


6、施工升降机安全监控系统

	智慧应用名称
	施工升降机安全监控系统

	应用简介
	指在建筑工程施工现场升降机内安装安全监控设备，包括载重传感器、倾斜传感器及人脸识别模块，实时监测施工升降机运行的载重、识别驾驶员身份信息，并自动预警，同时，将运行状态关键数据实时传送至智慧工地信息管理平台的智能化管控措施。

	建设主体与

内容
	1、市住建局负责智慧工地信息管理平台起重设备安全监控子系统的维护，接收施工升降机安全监控设备传送的运行状态关键数据。支持电子地图展示和数据统计分析。

2、建筑起重机械设备“一体化”企业负责自行选用能够满足智慧工地系统技术要求的施工升降机安全监控设备，并将运行状态关键数据传送到智慧工地信息管理平台。

3、建设单位、施工总包单位、项目部、监理单位、建筑起重机械设备“一体化”企业应利用施工升降机安全监控设备及其配套的可视化监控软件，对施工升降机安全运行进行具体管理；各级住建部门可利用智慧工地信息管理平台，对辖区内施工现场施工升降机进行监督管理。

	施工升降机

安全监控设备
	施工现场使用的施工升降机，应安装、使用施工升降机安全监测系统设备（含司机人脸识别和施工升降机状态实时监测和数据存储，鼓励企业安装升降机乘坐人员数量识别设备）。

	设备技术要求
	1、应具有操作人员人脸识别功能。

2、应具有对施工升降机的载重、内外笼门监测、高度/速度等运行行程信息进行实时监视和数据保存上传的功能。

其中主要技术参数要求

人脸识别：存储人员≥300人，识别距离15cm-60cm

乘坐人员数量识别：准确率≥95%（鼓励项目）

高度/速度传感器：量程0m-999.9m，分辨率0.1m

重量传感器：量程0t-9.99t，分辨率≤0.01t

3、当任何一项工作参数超标时，设备能进行报警。

	数据存储与

传输要求
	1、本地至少存储施工升降机最近1个月内的工作信息，及对应的起止工作时刻信息，运行状态关键数据接入需满足升降机安全监控子系统数据通讯协议，能够正确采集通讯协议中需上报的内容。

2、设备运行关键数据应直接与平台对接，禁止第三方平台转发数据。保证设备数据传输的安全性、稳定性。

	建设工期要求
	施工升降机安全监控系统硬件设备安装拆卸应与施工升降机安装拆卸同时进行。

	其他
	1、在既有施工升降机升级加装安全监控设备时，严禁损害施工升降机受力结构，不得改变原有安全装置及电气控制系统的功能和性能。

2、施工升降机宜符合《施工升降机安全监控系统》（GB/T37537-2019）的要求。

3、应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。


7、物料提升机安全监控系统
	智慧应用名称
	物料提升机安全监控系统

	应用简介
	指在建筑工程施工现场物料提升机内安装安全监控设备，包括载重传感器、倾斜传感器及人脸识别模块，实时监测物料提升机运行的载重、识别驾驶员身份信息，并自动预警，同时，将运行状态关键数据实时传送至智慧工地信息管理平台的智能化管控措施。

	建设主体与内容
	1、市住建局负责智慧工地信息管理平台起重设备安全监控子系统的维护，接收物料提升机安全监控设备传送的运行状态关键数据。支持电子地图展示和数据统计分析。

2、建筑起重机械设备“一体化”企业负责自行选用能够满足智慧工地系统技术要求的物料提升机安全监控设备，并将运行状态关键数据传送到智慧工地信息管理平台。

3、建设单位、施工总包单位、项目部、监理单位、建筑起重机械设备“一体化”企业应利用物料提升机安全监控设备及其配套的可视化监控软件，对物料提升机安全运行进行具体管理；各级住建部门可利用智慧工地信息管理平台，对辖区内施工现场物料提升机进行监督管理。

	物料提升机安全监控设备
	施工现场使用的物料提升机，应安装、使用物料提升机安全监测系统设备（含司机人脸识别和物料提升机状态实时监测和数据存储）。

	设备技术要求
	1、应具有操作人员人脸识别功能。

2、应具有对物料提升机的载重、内外笼门监测、高度/速度等运行行程信息进行实时监视和数据保存上传的功能。

其中主要技术参数要求

人脸识别：存储人员≥300人，识别距离15cm-60cm

高度/速度传感器：量程0m-999.9m，分辨率0.1m

重量传感器：量程0t-9.99t，分辨率≤0.01t

人数检测：准确率≥90%

3、当任何一项工作参数超标时，设备能进行报警。

	数据存储与传输要求
	1、本地至少存储物料提升机最近1个月内的工作信息，及对应的起止工作时刻信息，运行状态关键数据接入需满足物料提升机安全监控子系统数据通讯协议，能够正确采集通讯协议中需上报的内容。

2、设备运行关键数据应直接与平台对接，禁止第三方平台转发数据。保证设备数据传输的安全性、稳定性。

	建设工期要求
	物料提升机安全监控系统硬件设备安装拆卸应与物料提升机安装拆卸同时进行。

	其他
	1、在既有物料提升机升级加装安全监控设备时，严禁损害施工升降机受力结构，不得改变原有安全装置及电气控制系统的功能和性能。

2、应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。


8、车辆出入管理监控系统
	智慧应用名称
	车辆出入管理监控系统

	应用简介
	车辆进出工地时，系统通过车牌识别功能，自动登记车辆出入信息，并结合交管等部门的信息系统掌握此车辆基本数据，建立车辆信息库，将进出车辆数据传至智慧工地信息管理平台的智能化管控措施。

	建设主体与内容
	1、市住建局负责智慧工地信息管理平台车辆出入管理监控子系统的维护，接收施工车辆出入设备关键数据。支持电子地图展示和数据统计分析。

2、施工总包单位负责自行选用车辆出入管理设备，并将车辆出入关键数据传送到智慧工地信息管理平台。

3、施工总包单位、项目部应利用车辆出入管理监控设备及其配套的可视化监控软件，对项目出入车辆进行具体管理；各级住建部门可利用智慧工地信息管理平台，对辖区内施工现场进出车辆进行监督管理。

	设备技术要求
	范畴

项目

说明

识别算法

抓拍率

≧99.9%

识别率

≧99.9%（典型车牌）

适应车速

0-30公里/小时

车牌识别

类型

普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等

车牌识别

特征

号码、颜色、类型、宽度

车标识别

支持主流车标别

车牌白名单

支持精准、智能模糊匹配门名单车牌规则

智能校准

支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色

音视频

视频压缩

标准

H264/H265/MJPEG

视频分辨率

640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296

压缩输出

码率

512Kbps~5000Kbps

帧率

1~25帧，默认25帧(1920*1080)

音频编码

G.711/AAC

通讯接口

通讯协议

SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP

FTP

上传图片

支持，通过FTP上传抓拍图片至服务器

VPN

虚拟专网

支持通过OponVPN组建虚拟专网

HTTP推送

支持，支持上传识别结果、离线重传

UPNP

端口映射

支持，自动映射HTTP/RSTP通讯端口

SD卡

存储功能

支持，内置

网络通讯

接口

100/1000M

报警输出

接口

2路，继电器输出，可用于联动道闸

I/0输入接口

2路，光耦输入（开关量），可用于线圈输入

管理

管理协议

PC\移动端管理、PC管理工具、SDK开发包、OpenDevSDK、HTTP推送

云管理

远程管理单台摄像机、通过账号集中管理多台摄像机、支持加SDK开发管理平台



	建设工期要求
	车辆出入管理监控系统应自智慧工地创建（开工）之日起20日内建成。

	其他
	1、支持设置各自工地的车辆进出白名单、黑名单，并通过车辆信息库，实现车辆诚信管理，包括车辆的违规记录和诚信评价，完成对问题车辆的规范性管理。


2、应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。


9、人员实名制管理系统

	智慧应用名称
	人员实名制管理系统

	应用简介
	人员实名制管理系统是指在房屋建筑和市政基础设施工程施工现场，利用智慧工地平台，按照住建部《建筑工人实名制管理办法（试行）》和《湖北省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》的通知（鄂建办〔2020〕1号），采集、上传项目管理人员和建筑工人实名制信息至智慧工地信息管理平台，并实现项目管理人员到岗履职考勤和建筑工人新进场、退场登记，利用人脸识别考勤设备实现建筑工人进出场考勤的智能化管控措施。

	建设主体与内容
	1、市住建局负责对智慧工地信息管理平台人员实名制管理系统进行维护，接收并处理项目通过平台采集的项目管理人员、建筑工人实名制信息数据、考勤数据。

2、各县（市、区）住建部门利用平台完成对项目的地理坐标定位。

3、进入施工现场的建设单位、施工单位、监理单位的所有项目管理人员及建筑工人均应按照住建部《建筑工人实名制管理办法（试行）》和《湖北省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》的通知（鄂建办〔2020〕1号），纳入实名制管理范畴。

4、项目管理人员均应完成本人实名制信息的采集和上传，并按规定进行人脸识别考勤；施工总包单位负责指派一名专（兼）职建筑工人实名制管理人员，利用平台统一录入建筑工人的实名制信息，对建筑工人新进场、退场进行登记；施工总包单位负责自行选用符合国家标准和系统平台数据标准的人脸识别考勤设备，对建筑工人进出场进行考勤，并将考勤数据传送到智慧工地信息管理平台。

5、项目部应利用智慧工地信息管理平台项目端，对项目人员实名制进行具体管理；企业应利用智慧工地信息管理平台企业端，对承建项目人员实名制进行综合管理；各级住建部门应利用智慧工地信息管理平台部门端，对辖区内项目人员实名制进行监督管理。

	实名制智能

软件设备
	1、智慧工地管理平台：具备采集、上传项目管理人员和建筑工人实名制基本信息，供项目管理人员进行手机考勤，登记建筑工人新进场、退场信息的功能。

2、人脸识别考勤设备：项目应在施工现场大门进出口安装人脸识别考勤设备，对建筑工人的进出场进行人脸考勤。

	设备技术要求
	1、采用不低于200万像素的双目人脸摄像头，显示屏幕≥7寸。

2、人脸角度左右≥30度、上下≥30度，人脸容量≥24000张。

3、存储容量≥16万条抓拍记录。

4、识别时间≤2秒，摄像机信噪比≥50db，通过率高于99%。

5、人脸照片采集技术要求：

5.1、正面人脸图像，高640*宽480像素的可见光一张；

5.2、俯仰角、滚转角和偏航角均小于15度；

5.3、模糊度小于0.4，取值范围（0-1），0是最清晰，1是最模糊；

5.4、两眼之间的距离不小于60像素；

5.5、脸部能够占照片的70%-80%；

5.6、图片格式为JPG、JPEG、PNG格式。

	数据存储与

传输要求
	1、设备具备以太网等通讯模块，传输协议支持TCP/IP协议，可支持将考勤数据远程实时上传“平台”，可支持与“平台”人员白名单自动同步。

2、设备人脸特征数据存储数据量不低于2000条，离线存储的考勤记录数据不低于10万条。

	建设工期要求
	人员实名制管理系统应自智慧工地创建（开工）之日起20日内建成。

	其他
	1、全市建筑工程建设、施工、监理单位，应严格按照我市建筑业从业劳务实名制管理相关制度，将管理人员与建筑工人的实名制信息录入劳务实名制管理系统。

2、施工总包单位应做好建筑工人实名制考勤管理工作，为工资专户管理及银行代发提供必要保障。

3、应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。

4、使用和谐用工系统的执行人社部门发布的标准。


10、预拌混凝土（砂浆）管理系统

	智慧应用名称
	预拌混凝土管理系统

	应用简介
	预拌混凝土管理系统是指通过在预拌混凝土生产企业、设备、车辆安装设备或提取数据，利用智慧工地平台，实时采集混凝土生产企业生产使用全过程数据，查询混凝土实际投料情况，分析掌握混凝土整体生产动态和质量动态、绿色生产执行情况，并与现有二维码唯一性标识系统数据对接。

	建设主体与

内容
	1、市住建局负责对智慧工地信息管理平台预拌混凝土管理系统进行维护，接收预拌混凝土生产企业传送的生产试验、绿色生产数据。

2、预拌混凝土生产企业应安装厂区视频监控系统、生产数据传输系统及试验数据自动采集系统，严格落实检测样品二维码标识制度，实现预拌混凝土生产使用全过程监管信息化。 

3、预拌混凝土生产企业的合同签订、原材料采购与管理、生产调度、试验管理及技术质量管理等全过程应采用信息管理系统进行管理。

4、混凝土搅拌称量采用计算机自动控制，并与信息管理系统对接。

5、粉状外加剂宜采用自动计量方式，当采用人工计量方式时，应有视频监控措施。

6、利用扬尘噪声监测设备及其配套的可视化监控软件，对现场扬尘噪声状况进行具体管理。废水、废浆、固废无害化处置，厂区环境卫生、运输车辆冲洗等视频远程监控。

7、人脸识别考勤设备。

	设备技术要求
	1、能够自动采集试验室配合比数据、原材料进场相关数据、生产配合比投料数据、企业生产方量数据、各工地使用方量数据等。

2、能实时监测噪音、PM2.5、PM10等数据，并进行预警。能查看降尘抑尘设备使用，废水、废浆、固废无害化处置，厂区环境卫生、运输车辆冲洗等情况，能统计散装水泥用量、预拌混凝土（砂浆）生产量数据，能查看各企业运输车辆信息（GPS、运行轨迹）等。

3、人脸识别考勤设备（具体标准详见9、人员实名制管理系统设备技术要求）。

4、设备性能稳定可靠。

	数据存储与

传输要求
	1、支持实时存储，定期转存、导出。

2、可查询3个月内任意时间段生产、绿色生产等各项数据、图片、视频。

3、支持动态数据实时传输。

4、满足智慧工地信息管理平台对数据上传的接口要求。

	建设工期要求
	现有资质预拌混凝土（砂浆）企业应在2021年6月30日前全部建成智慧管理系统；新建预拌混凝土企业的智慧管理系统应在资质申报以前建成；新建预拌砂浆企业的智慧管理系统应在正式投产以前建成。

	其他
	1、鼓励预拌混凝土生产企业采用全自动智能化计量生产方式。

2、应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。


11、工程质量检测监管系统为省检测监管平台，目前已在各检测站正常运行，数据应与智慧工地平台系统对接。

12、工程质量、安全监督系统为省建筑市场监督与诚信一体化工作平台子系统，数据与智慧工地平台系统对接。

13、智慧工地监控中心（数据统计分析）：通过建立企业所属工地工程库、企业库、人员库，采集各个业务系统中的施工现场数据，按照不同时间、多角度、多维度对数据分类汇总，能快速查询数据；建立科学的数据模型，对施工现场情况进行及时预警报警、动态智能预警，行政主管部门可以动态掌握质量安全情况；建立智能分析模型，通过大数据分析，生成行政决策分析报告，有助于全面了解施工主要信息，及时采取相应措施，同时供决策支持。

14、手机端APP
	智慧应用名称
	手机端APP

	应用简介
	手机端APP整合智慧工地管理系统各子系统的功能和操作，实现对项目现场的移动式、一体化管理。并为项目部、企业、主管部门展示工程、企业、人员三库的基本信息并进行统计分析，提供工程监管信息全方位的展示。

	建设主体与

内容
	1、手机端远程视频监控系统能够通过手机远程监控并控制相应的视频设备。

2、手机端实名制监控子系统能够对所有的建设工程进行实名制监控管理。

3、手机端扬尘噪音检测子平台能够在手机端查看噪音扬尘曲线图和相关的噪音扬尘预警信息。

4、手机端安全监督管理子平台能够及时记录违法现场并现场下发整改通知。

5、手机端信息通知系统能够通过手机应用相关的信息通知子系统模块。

	设备技术要求
	支持安卓和苹果系统。

	建设工期要求
	手机端APP应自智慧工地、预拌混凝土（砂浆）企业智慧管理系统建成创建（开工）之日起20日内建成。

	其他
	应满足国家现行相关法律法规、标准规范的要求。





